Boot/config – настройка портов через sudo mauspud/nano:

[How to setup the UART on Raspberry Pi 3 • Circuits](https://www.circuits.dk/setup-raspberry-pi-3-gpio-uart/)

ls /dev/tty\* - проверка портов в терминале

dtoverlay=disable-bt – отключения порта блютуза

Name: cityfermer

Password: SKAI2019

Пароль для вай фая: 01011973

Установка adafruit\_dht:

1 - pip3 install adafruit-circuitpython-dht

2 – sudo apt-get install libgpiod2

sudo raspi-config